**Dostawa 2 szt. prądomierza do pomiaru prędkości wody**

Specyfikacja prądomierza do pomiaru prędkości wody w 3 kierunkach:

* akustyczny prądomierz wykorzystujący efekt Dopplera o częstości próbkowania 1-25 Hz
* zakres pomiarowych prędkości nie mniejszy niż 0.03 – 4.0 m/s
* odległość pomiaru od czujnika – nie więcej niż 0.05 m
* możliwość zanurzenia czujnika na głębokość nie mniejszą niż 15 m
* zasilanie sieciowe, kabel 40 metrów
* mocowany na sztycy o długości co najmniej 30 cm
* transmisja danych RS-485
* ilość szt.: 2

Czujniki muszą posiadać certyfikat kalibracji

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące